Strv 103B



从1969年到1971发展为一个现代化的Strv 103。与之前的Strv 103A版本不同，Strv 103B配备了更强大的燃气涡轮发动机，激光测距仪和红外设备。该坦克还安装了两栖附加设备。

从1969年到1971发展为一个现代化的Strv 103。与之前的Strv 103A版本不同，Strv 103B配备了更强大的燃气涡轮发动机，激光测距仪和红外设备。该坦克还安装了两栖附加设备。1970年，220辆坦克投入使用。同时，290辆之前改进的坦克在1971年被改装成Strv 103B。

坦克级别：10

炮弹穿深：350毫米

最大装甲厚度：40毫米

最大速度：50千米/小时

----------------------------------------------------