B1



1921年开始研制的重型坦克，由于试验进度的拖延，直到1934年才装备部队。从1935年到1940年，一共生产了两种型号共403辆坦克。

1921年开始研制的重型坦克，由于试验进度的拖延，直到1934年才装备部队。从1935年到1940年，一共生产了两种型号共403辆坦克。B1重型坦克在车体前部安装了一门75毫米火炮，由驾驶员进行装弹瞄准和射击。

坦克级别：4

炮弹穿深：98毫米

最大装甲厚度：60毫米

最大速度：30千米/小时

----------------------------------------------------